instrucciones para la insatalacion  del driver de 58HB6-THERMAL-PRINTER

1. dentro de las opciones de bluetooth de windows debe agreadar la impresora 58HB6
2. abrir el archivo "POS Printer Driver Setup V11.2.0.0.exe"

3. seleccionar el sistema operativo

4. seleccionar impresora "POS 58 series printer"

5. seleccionar puerto com (puede ser 4 o 5)

6. dar click en el boton "begin setup"

7. se va abrir una nueva ventana con la impresora ya instalada, dar click en ok

